{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[15,0,15,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[26,4,26,6],[27,0,27,5],[28,0,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阳泉市自来水有限责任公司\n2025年4月份供水水质公报"]
[]
["   监测结果： 出厂水水质检验合格率（100％）；管网水水质检验合格率（100％）。\n              出厂水、管网水规定指标监测情况如下表："]
["2025年4月出厂水九项规定指标监测结果"]
["监测项目","国家标准\nGB5749-2022","国家合 格率指 标(%)","        检测频次\n","最大值","最小值","合格率（%）"]
[]
["臭和味","无异臭、异味",95,"每日1次","无异臭、异味","无异臭、异味",100]
["肉眼可见物","无",95,"每日1次","无","无",100]
["游离氯(mg/L)","0.3≤出厂水≤2",95,"每日1次",{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},100]
["浑浊度(NTU)","≤1",95,"每日1次",0.17,0.15,100]
["色度(度)","≤15",95,"每日1次","＜5","＜5",100]
["菌落总数(CFU/mL)","≤100 ",95,"每日1次","未检出","未检出",100]
["总大肠菌群(CFU/100mL)","不应检出",95,"每日1次","未检出","未检出",100]
["大肠埃希氏菌(CFU/100mL)","不应检出",95,"每日1次","未检出","未检出",100]
["高锰酸盐指数（mg/L)","≤3mg/L",95,"每日1次",0.64,{"v":0.4,"d":"0.40"},100]
["2025年4月管网水七项规定指标监测结果"]
["监测项目","国家标准\nGB5749-2022","国家合 格率指 标(%)","        检测频次\n","最大值","最小值","合格率（%）"]
[]
["臭和味","无异臭、异味",95,"每周1次","无异臭、异味","无异臭、异味",100]
["游离氯(mg/L)","0.05≤末梢水≤2",95,"每周1次",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.05,100]
["浑浊度(NTU)","≤1",95,"每周1次",0.41,0.16,100]
["色度(度)","≤15",95,"每周1次","＜5","＜5",100]
["菌落总数(CFU/mL)","≤100 ",95,"每周1次",4,"未检出",100]
["总大肠菌群(CFU/100mL)","不应检出",95,"每周1次","未检出","未检出",100]
["高锰酸盐指数（mg/L)","≤3mg/L",95,"每周1次",0.69,0.36,100]
[]
["水质监测分公司：",{"$nulls":3},"公司分管领导："]